Seite im Aufbau, evtl. sind einige Infos doppelt oder fehlen!

Die Schritte beim 3D-Druck:

Modell finden (z.B. auf https://thingiverse.com oder https://printables.com) oder selbst erstellen (z.B. mit http://freecad.org oder http://onshape.com, recht aufwendig)

STL-Datei exportieren oder herunterladen

Passendes Filament wählen und in den Drucker einfädeln & einziehen (je Drucker unterschiedlich)

Mit einem Slicer aus der STL-Datei eine GCode-Datei speziell für zu nutzenden Drucker & Filament erstellen

GCode-Datei auf den Drucker laden (per http://3d-printserver, ggf. bei manchen Druckern auch per SD-Karte)

Druckvorgang starten und beaufsichtigen, ggf. bei Fehlern stoppen & Einstellungen anpassen

Empfohlener Slicer: Ultimaker Cura

GCode-Upload & Druckersteuerung: http://3d-printserver (oben rechts Drucker auswählen!)