Seite im Aufbau, evtl. sind einige Infos doppelt oder fehlen!

Allgemeine Informationen zum 3D-Druck

Die grundlegenden Schritte beim 3D-Druck:

Modell finden (z.B. auf https://thingiverse.com oder https://printables.com) oder selbst erstellen (z.B. mit https://freecad.org oder https://onshape.com, i.A. recht aufwendig)

STL-Datei exportieren oder herunterladen

Passendes Filament wählen und in den Drucker einfädeln & einziehen (je Drucker unterschiedlich)

Mit einem Slicer aus der STL-Datei eine GCode-Datei speziell für zu nutzenden Drucker & Filament erstellen

GCode-Datei auf den Drucker laden (je nach Drucker unterschiedlich, siehe unten)

Druckvorgang starten und beaufsichtigen, ggf. bei Fehlern stoppen & Einstellungen anpassen

Empfohlene Slicer:

Prusa Slicer (https://www.prusa3d.com/de/page/prusaslicer_424/)

Ultimaker Cura (https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/)

Bytespeicher: Plexi-Prusa

Aktueller Stand (September 2023):

Funktioniert einwandfrei

Druckbarer Bereich: 200mm x 180mm

Qualität: gut

Z-Anschlag aktuell ausschließlich mit Näherungssensor → NUR HOMEN MIT DRUCKBETTAUFLAGE!!!

PEI-Druckbettauflage → KEIN PETG DRUCKEN!!!

TODO: GCode-Tuning in Klipper ausprobieren

Einstellungen für Prusa Slicer

Preset: Original Prusa i3 MK3

Druckereinstellungen - Druckbettkontur: x=200mm, y=180mm

Druckereinstellungen - G-Code Typ: Klipper

Schichten und Perimeter - Nahtposition: Zufällig

Schürze und Rand - Randbreite: 1mm

Schürze und Rand - Rand Trennungsspalt: 0,5mm

Stützmaterial: nach Bedarf (Stil „Organisch“ mit Muster „Bienenwabe“ funktioniert z.B. gut)

Einstellungen für Ultimaker Cura Slicer:

Preset: Prusa3D Prusa i3

Geräteeinstellungen - Y (Tiefe): 180mm

Geräteeinstellungen - G-Code-Variante: Ultimaker 2 (TODO: testen)

Justierung der Z-Naht: Zufall

Druckplattenhaftungstyp: Skirt (Skirt-Abstand 0,5mm)

Stützstruktur: nach Bedarf (Tree mit Stützstruktur-Schnittstelle funktioniert z.B. gut)

GCode-Upload & Druckersteuerung:

Up²-Board auf http://3d-printserver/ erreichbar (im Bytespeicher-NAT)

Im Menü oben rechts Drucker auswählen (Plexi-Prusa)

Unter „Jobs“ G-Code hochladen & Druck starten