Firmware

Freifunk Erfurt setzt auf eine Gluon-basierte Firmware

Download

http://firmware.erfurt.freifunk.net

Signatur

Unsere Firmware ist signiert. Damit soll sichergestellt werden, dass die Firmware beim Autoupdate wirklich von uns erstellt und freigegeben wurde. Zur Sicherheit wird die Firmware daher auch von mehreren Personen signiert und mindestens 2/3 der Schlüssel müssen stimmen.

Verantwortlicher	öffentlicher Schlüssel
mape2k	bd7ba472ad1b230c4585d6da44655d113086b95d71094a40f275d3cb894347fb
bt909	65d4dc3a376d8514b74bba56fd77b72ed1a2fce3741053afcc3cfae306b67344
suicider	6f54655d8f54c39c9ddf78432e1c45007cc81fd788137be38fb7f06ef2cc78d4

Wissenswertes

FAQ zur Firmware

Ressourcen

Konfiguration der Firmware: https://github.com/freifunkerfurt/site-ffef