Intercity-VPN

Status

Aktiv

Konfiguration

Teil 1. VPN mit Tinc

https://github.com/freifunk/icvpn-meta hier wird pro community 1 datei angelegt mit den Meta informationen
https://github.com/freifunk/icvpn hier wird pro ic-vpn node 1 datei angelegt mit den konfigurationsdaten
https://github.com/freifunk/icvpn-scripts
cron für icvpn-update anlegen hier bei werden 2 git repositories abgerufen und die vpn konfiguration automatisch geupdatet
Teil 2. Routing
quagga
/etc/quagga/daemons:
zebra=yes
bgpd=yes
in zebra.conf hinzufügen:
route-map RM_SET_SRC permit 10
set src IC-VPN-IP (z.b. 10.207.0.10)
ip protocol bgp route-map RM_SET_SRC